화학복 착용기준 및 화학복 착용등

○ Level A

최상 등급의 보호가 필요한 경우 착용하는 개인보호구 등급으로 밀폐형 내화학복 과 이중 내화학 장갑,

내화학 장화, 자급식 공기호흡기 착용이 필요 합니다.

이는 호흡에의한 독성뿐만 아니라 피부에의한 독성이 우려되는 경우에 활용합니다.

○ Level B

외관상 Level A 와 유사한 모습으로 보이나 비 밀폐형 내화학복과 이중 내화학장갑, 내화학장화,

자급식 공기 호흡기 착용이 필요로 합니다.

호흡에의한 독성이 가장 우려되며 피부에 의한 독성은 상대적으로 덜 위험한 경우 착용하며

비산되는 액체 등에 의한 소방대원 노출울 예방할 수 있읍니다.

○ Level C

호흡기 보호구로 자급식 공기호흡기 대신 방독면을 착용 합니다.

또한 피부에 의한 노출을 예방하기 위하여 고글 및 내화학복 및 이중장갑 장화 등이 필요 합니다.
- Level C 는 노출된 가스의 농도를 아는 경우에만 사용이 가능하며

일반적으로 IDLH(Immediately Dangerous to Life and Health

: 독성물의 생성량이 인체에 영향을 미치지 않는농도) 값을 초과하는 농도에서는 사용하지 않읍니다.

○ Level D

호흡에 의한 유해성이 우려되지 않는 경우에 사용되며

따라서 호흡기 보호구 착용 이 필요로 하지않는 레벨 입니다. 일상 정비작업등에 사용되는 등급입니다.

○ 사고관점에서 호흡기 및 피부 흡수 고려

○ 호흡기 노출 : 호흡보호구 또는 공기호흡기

○ 피부흡수 : 호흡보호구 및 화학보호복

구 분	Airway	Skin
Level A	⊙	⊙
Level B	⊙	◊
Level C	◊	◊
Level D	∇	∇

안전은사고대응에있어서가장중요한요소로오염물질로부터대응자를보호하는활동입니다.

대응자를위한보호수준은인체내노출경로에따라결정할수있는데사고관점에서는호흡기및피부등을통한노출이중요합니다.

해당화학물질이호흡기로노출되면, 호흡보호구또는공기호흡기를착용해야하며,

피부흡수가예상될경우에는추가적으로화학보호복을착용합니다.

위 표에서는미국 EPA의보호수준을나타낸것으로, 보호등급에따라서

LEVEL A 부터 LEVEL D까지네단계로구분됩니다.

※ 누출위험지역에서는 경계구역을 설정

→ 위험지역(Hot Zone) / 준위험지역(Warm Zone) / 안전지역(Cold Zone)

○ Level A(완전밀폐형보호복, 내화학성내·외피 장갑 및 안전화 / 공기호흡기 내장형)

- 위험지역(Hot Zone) / 준위험지역(Warm Zone)

○ Level B, C(후드부착시비완전밀폐형화학보호복)

- 준위험지역(Warm Zone)

○ Level C(원피스 또는 투피스형 일회용 보호복), D

- 안전지역(Cold Zone)

○ Level D

화학물질(위험물 등) 누출 및 화재발생시 현장대응 제고와 소방대원의 신체보호 등을 위해 “소방용 화학화재진압복”을 제정(2012.12.21.)한 후 일부 규격기준에 대한 개정(2014.3.25.)을 거쳐 “소방용 화학보호복”으로 개정(2014.6.10.)이 완료되어 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 등급분류

○ LEVEL A

: 난연성 및 열방호성이 있어

유해화학물질 등의 누출 및 이와 연계된 화재 현장에서 사용 가능한 보호복

○ LEVEL B

: 난연성 및 열방호성을 필요하지 않는

유해화학물질 등의 누출현장에서 사용가능한 보호복

○ LEVEL C

: LEVEL A,B 보호복에 속하지 않는 현장에서 사용가능한 보호복

※ 주요내용 : 등급에 따른(LEVEL A, B, C) 용어 정의 신설 및 성능기준 마련